**Инструкция по эксплуатации кухонной мебели Dantone Home**

Благодарим Вас за приобретение кухонного гарнитура «Dantone Home». Для того, чтобы полностью использовать возможности Вашего кухонного гарнитура внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом эксплуатации кухни.

Безопасность:

1. Убедитесь в том, что кухонный гарнитур полностью укомплектован, гарнитур не имеет повреждений.
2. Кухонный гарнитур должен быть транспортирован, распакован, собран и установлен квалифицированными специалистами (сотрудниками компании «Dantone Home» или партнерами компании) в соответствии с рекомендациями производителя. Не вносите изменения в конструктив кухонного гарнитура самостоятельно.
3. Кухонный гарнитур должен храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях (без резких температурных перепадов), оборудованных отоплением и вентиляцией при температуре +18-25 С и относительной влажности воздуха от 45-70%.
4. Кухонный гарнитур должен эксплуатироваться по своему прямому назначению. Не используйте кухонный гарнитур для рубки замороженных продуктов и разделки туш.
5. Кухонный гарнитур должен быть защищен от прямого попадания солнечных лучей, изолирован от отопительных приборов более, чем на 1 метр, сырых и холодных стен.
6. Во избежание набухания и деформации корпусных деталей кухонного гарнитура не допускайте прямого контакта с горячими предметами, паром от чайников/пароварок, а также скопления воды на поверхности мебели.
7. Не рекомендуется установка мойки рядом с варочной поверхностью.
8. Если расстояние между боковыми поверхностями газовой/электрической плиты и мебельного изделия менее 25 мм, обязательно применяйте теплоизоляционные прокладки.
9. Все сетевые розетки в помещении должны иметь устройства заземления и быть заземлены. Специалист сервис – центра, подключающего электрооборудование, должен проверить соответствия сечения проводов потребляемому оборудованием току. Вся электропроводка должна соответствовать предъявляемым к ней требованиям. Замену проводки доверяйте только лицензированным специалистам.
10. Не используйте переходники или удлинители.
11. Все электроприборы должны эксплуатироваться в строгом соответствии с рекомендациями производителя строго по прямому назначению. Не используйте холодильник для охлаждения помещения, плиту/духовой шкаф для отопления.
12. Во избежание перегрева электрооборудования все вентиляционные отверстия и зазоры должны быть открыты. Для обеспечения должной вентиляции напольных шкафов не храните посторонние предметы за цоколем.
13. Не оставляйте электрооборудование включенным без необходимости. На время вашего длительного отсутствия отключайте электроприборы, перекрывайте подачу воды и газа.
14. Не пользуйтесь неисправным оборудованием.
15. Не пытайтесь произвести ремонт любого оборудования самостоятельно. В случае поломок или неисправностей отключите прибор и обратитесь в сервис-центр, газовую или коммунальную службу.
16. Оградите детей и животных от плиты, духовки, измельчителя отходов и других опасных бытовых приборов. Держите волосы, части тела и одежду на безопасном расстоянии от вышеперечисленных приборов и выдвижных элементов кухонного гарнитура.
17. Не допускайте порчи электроприборов животными или насекомыми.
18. Допускается использование подсветки с галогеновыми лампочками мощностью не более 20W. Во избежание нагрева и возгорания располагайте лампочки на расстоянии более 20 см до близлежащих предметов. Для замены галогеновых лампочек необходимо отключить трансформатор от сети и, не касаясь лампочки руками и какими-либо жирными предметами, заменить ее на новую.

Эксплуатация

1. Храните в недоступном от детей месте предметы бытовой химии, воспламеняющиеся химикаты, спички, колющие/режущие предметы.
2. Во избежание порчи покрытия кухонного гарнитура рекомендуется хранить химикаты и пищевые кислоты в закрытой таре.
3. Не допускайте механических повреждений и воздействия химикатов на поверхности кухонного гарнитура.
4. Для обеспечения равновесия скользящих частей выдвижных ящиков рекомендуется их равномерное заполнение. Максимальная нагрузка ящиков из ДСП не более 5 кг, металлических ящиков (метабокс) – 18 кг, (тандембокс) – 35 кг.
5. Максимальная нагрузка на полки в навесных шкафах составляет 8 кг. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: более тяжелые-ближе к стенкам, более легкие-ближе к центру шкафа.
6. Максимальная нагрузка на деревянные полки-«карманы», расположенные на фасадах бакалейного шкафа модели First – 2 кг.
7. Секции с деревянными и стеклянными полками предназначены для хранения сухой посуды и кухонной утвари. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и поддоном.
8. Деревянные столешницы острова в модели First являются декоративными. Для разделки продуктов используйте специализированные разделочные доски.

Уход

1. Поверхность кухонного гарнитура и фурнитуру нужно чистить мягкими влажными тканями с применением мыльного раствора с последующей протиркой насухо. Для удаления пятен с поверхности можно применять специальные составы для чистки мебели, не содержащие эфир, ацетон, бензин, кислоты, щелочь, растворители, и абразивный состав.
2. Перед использованием чистящих средств обязательно тестируйте средство на незаметном участке поверхности!
3. Не используйте для чистки кухонного гарнитура полировальную пасту, жесткие спонжи и пароочистители.
4. Для чистки мойки, смесителя из нержавеющей стали/латуни/других металлов рекомендуется применять специальные чистящие средства, рекомендованные для данной поверхности и не содержащие абразивные материалы.
5. Для чистки стеклянных фасадов и полок рекомендуется использовать средство для чистки стеклянных поверхностей и предназначенную для этого ткань.
6. Для чистки варочных поверхностей из стеклокерамики рекомендуется применять специальные чистящие средства, рекомендованные для данной поверхности и не содержащие абразивные материалы.

Напоминаем

1. Гарантийный срок эксплуатации кухонного гарнитура при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации – 12 месяцев с момента передачи кухонного гарнитура покупателю при условии сохранения договора и документов об оплате.
2. Неисправности, вызванные стихийным бедствием/пожаром/потопом, не рассматриваются как гарантийный случай.
3. Мебельные фасады несут декоративную функцию. В соответствии с европейскими нормами внешний вид изделий оценивается визуально при нормальных условиях с расстояния не менее 60 см и угле осмотра близким к 90 градусов к поверхности изделия. При замене фасадов, покрытых эмалью или пленкой, необходимо учитывать возникновение разнотонности, возникающей из-за разнопартийности материала. При замене фасадов из ЛДСП может разниться принт. Также необходимо учитывать, что новая деталь всегда отличается от бывшей в эксплуатации по степени блеска, насыщенности и прозрачности цвета. Это связано с воздействием УФ-лучей. Данная разница не является рекламацией.
4. После определенного периода эксплуатации некоторые механические части (петли, направляющие, механизмы открывания) утрачивают оптимальную регулировку и смазку относительно момента сборки. Подобные явления могут выражаться в скрипе, затруднении выдвижения ящиков, механизмов трансформации. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной смазки направляющих предназначенным для этого средством. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать, соблюдая осторожность, так как дополнительное усилие на узлы и соединения может привести к их разрушению.